**主要技术指标**

**1.商用台式机20台(品牌：联想、戴尔、惠普)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **配件名称** | **性能参数** | **备注** |
| * CPU | ≥Intel I3-7100（3.9GHZ 3M 2核）及以上 |  |
| 主板芯片组 | ≥ Intel 270及以上芯片组 |  |
| 内存 | ≥4G(DDR4 2133\*) 2个DIMM内存插槽，最高可支持32G，支持双通道内存 |  |
| 硬盘 | ≥128G SSD |  |
| 键盘鼠标 | 原厂USB键盘、USB光电鼠标 |  |
| 显卡 | 显卡：集成显卡，支持双屏显示(VGA, DVI或HDMI) |  |
| 接口 | USB接口：8个USB接口，不低于4个USB3.0接口，其中至少有两个USB3.1 Gen，1串口，1\*VGA, 1高清口（HDMI或DVI） |  |
| 电源 | ≥300W 85%高效电源，预留不少于2个硬盘电源接口 |  |
| 机箱 | 立式机箱，免工具开启机箱，易维护 ，机箱可立可卧，节省空间 |  |
| 扩展 | ≥1\*PCI-E×16,1\*PCI-E×4,1\*PCI-E×1； |  |
| 显示器 | 21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,1个VGA接口，1个高清口（DVI或HDMI）接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度 |  |

**2. HP M1005黑白激光多功能一体机 10台**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 功能要求 支持打印/复印/扫描 鼓粉一体； |
| 2 | 最大打印幅面 [A4](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s978/)，处理器230MHz，内存：32MB，黑白打印速度 14ppm ，打印分辨率 600×600dpi； |
| 3 | 复印速度14cpm，复印分辨率600×600dpi，连续复印1-99页； |
| 4 | CIS平板式扫描，扫描最大分辨率19200\*19200dpi； |
| 5 | 手动 双面打印 标配出纸盒 |

**3. HP LaserJet 1020 Plus黑白激光打印机 10台**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 有效输出质量 (600 x 600 dpi分辨率，配合HP REt和FastRes 1200技术), 鼓粉一体； |
| 2 | 最大打印幅面 [A4](http://detail.zol.com.cn/laser_printers/s978/)，内存：2MB，黑白打印速度 14ppm ； |
| 3 | 打印介质纸张(普通纸、激光打印纸)、信封、标签、卡片、明信片，手动 双面打印 标配出纸盒。 |

**4. 条码打印机 (品牌：斑马、富士通、西铁城) 10台**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 内存不小于8M;有效输出质量不小于203 dpi分辨率，打印速度不小于120毫米每秒，打印宽度不小于20-104毫米；打印长度不小于991毫米。 |
| 2 | 通讯接口 USB接口 ；打印方式：热敏和热转印；碳带容量70米。 |
| 3 | 打印介质;热敏不干胶纸、铜板不干胶纸、亚银纸、卷筒纸、热敏折叠纸、间距纸、黑标纸、吊牌等。 |